* **Chế độ thông thường**

**1.Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):**

(R)  –>  nhâp mật mã mới ( từ 4-10 ký tự số) –>  kết thúc bấm (R).

**2. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):**

Đăng ký mã số thành viên

Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số thành viên

Nhập MK –> (R)  –> (1) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) –> kết thúc bấm (R).

**3. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):**

Đăng ký mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (1) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) àkết thúc bấm (R).

**4. Đăng ký thẻ từ: ( khóa đăng ký tối đa 40 thẻ từ)**

Đăng ký thẻ từ

(R) –> quét thẻ trên đầu đọc 1 lần lần lượt từng thẻ –> Kết thúc bấm (R).

**5. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –>(2) –> (#) | 1 –> (#) –> (R) | Bật chế độ tự động |
| 3 –> (#) –> (R) | Hủy chế độ tự động |

**6. Cài đặt âm lượng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –> (3) –> (#) | 1 –> (#) –> (R) | Âm lượng lớn |
| 2 –> (#) –> (R) | Âm lượng trung bình |
| 3 –> (#) –> (R) | Tắt âm lượng |

* **Chế độ nâng cao**

1. **Chuyển đổi sang chế độ Master**

Nhập MK –> (R) –>  (4) –>  (#) –>(1) –>  (#) nhâp mã master ( 4 - 12 ký tự số) –> (#) –> Nhập lại mã Master một lần nữa không bao gồm # –> kết thúc bấm (R).

1. **Đổi mật mã chủ Master ( dùng cài đặt và mở khóa):**

Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) –>  (#) nhâp mã master mới ( 4 - 12 ký tự số) –> (#) –> Nhập lại mã Master mới một lần nữa –> # –> kết thúc bấm (R).

**3. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):**

Đăng ký mã số thành viên

Nhập MK –> (R) –>  (2) –>  (#) –>(1) –>  (#) –> Nhập ID của người dùng –> (#) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số thành viên

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) (#) –> Nhập ID của người dùng –> (#) –> kết thúc bấm (R).

**4. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):**

Đăng ký mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (4) –> (#) –> (1) –> (#) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (4) –> (#) –> (3) –> (#) nhâp MK Master –> (#) –> kết thúc bấm (R).

**5. Cài thẻ từ ( dùng mở khóa):**

Đăng ký thẻ từ thành viên

Nhập MK –> (R) –>  (3) –>  (#) –>(1) –>  (#) –> Nhập ID của người dùng –> (#) –> Quét thẻ từ thành viên –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa thẻ từ thành viên

Nhập MK –> (R)  –> (3) –> (#) –> (3) (#) –> Nhập ID của người dùng –> (#) –> kết thúc bấm (R).

**6. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhập MK –> (R) –> (6) –> (#) –>(2) –> (#) | 1 –> (#) –> (R) | Bật chế độ tự động |
| 3 –> (#) –> (R) | Hủy chế độ tự động |

**7. Cài đặt âm lượng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhập MK –> (R) –> (6) –> (#) –> (3) –> (#) | 1 –> (#) –> (R) | Âm lượng lớn |
| 2 –> (#) –> (R) | Âm lượng trung bình |
| 3 –> (#) –> (R) | Tắt âm lượng |